## STB DHCP Option 60

Para o HGW colocar a porta de rede na vlan VOD, é necessário que no pedido DHCP inicial a opção 60 (Vendor) seja nds.

Configuração de rede para eth0 para simular este cenário, /etc/network/interfaces (testado em Alpine Linux)

iface eth0 inet dhcp

udhcpc\_opts -V nds

É necessário reboot, caso contrário vão estar a ser emitidos dois pedidos DHCP de cada vez, um com a config antiga outro com a nova (um bug em linux?).