## Adicionar lote de STBs no DRM (zap-proxy)

**Host**: TLT-DC-WVPROXY00

1. Preparar ficheiro em formato csv (com campos separados por ;)
2. Identificar o id das colunas correspondentes aos campos sn, mac, and deviceId (primeira coluna é o id 0)
3. Enviar o ficheiro para o host (TLT-DC-WVPROXY0[0-1])
4. Executar /var/www/html/proxy/venv/bin/python /var/www/html/proxy/proxy/manage.py loadBoxs -f <ficheiro> -c <id\_coluna\_sn>,<id\_coluna\_mac>,<id\_coluna\_deviceId> no host