## TLT-DC-CCUR\_\*\*\*\* - iDRAC SNMP timeout

ipmitool lan print 1 - Lista configuração do idrac.

ipmitool mc reset cold - Efetua restart à controladora.